**Przedmiar robót rozbiórkowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Wyszczególnienie robót** | **Jedn. obmiarowa** | **Ilość** |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka wiaty biesiadnej o wymiarach 10,00x22,70x wys. 4,30 m. o konstrukcji stalowej (słupy i wiązary), pokryciem z blachy trapezowej. Wiata posadowiona na fundamentach punktowych o wym. 0,8x0,8x 1,2m., posadzka z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej. | Kpl. | 1 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka wiaty tanecznej o konstrukcji drewnianej o wym. 0,8x9,8 posadowiona na fundamentach szer. 30x1,2 m.  słupy o przekroju 17x17 cm. podłoga z desek 32 mm. na legarach 10x10 cm. Konstrukcja dachu płatwiowo-krokwiowa pokryta blachą falistą. | Kpl. | 1 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV fi 150 na odcinku 21 m. | m | 21 |

UWAGA: Materiały z rozbiórki (elementy konstrukcyjne metalowe i drewniane, blachę ) należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.