Wiązownica, 04.08.2016 r.

Znak: IZ.271.13.2016

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

**Dot.** **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno – dydaktycznym, łącznikiem oraz wewnętrznymi instalacjami wod. – kan. c.o., elektryczną, gazową, wentylacyjną, przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Manasterz wraz z monitoringiem i dostawą pomocy dydaktycznych do szkoły w Manasterzu i Piwodzie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokonanymi korektami, wyjaśniam co następuje:

**W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania**

**Pytanie nr 1**

Poz. 1.2.2. przedmiaru – za jaką grubość dodatek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem. Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm.

**Pytanie nr 2**

Poz. 1.2.5 – na jaką odległość?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót – krotność x1

**Pytanie nr 3**

Poz. 2.1.4 oraz 2.2.1.3 – jaka grubość styropianu ma być zastosowana na dylatację?

**Odpowiedź:**

Dylatacja gr. 8 cm.

**Pytanie nr 4**

Poz. 2.1.15 oraz 2.1.17 – o ile cm. różnica w grubości ?

**Odpowiedź:**

Poz. 2.1.15 - krotność x6 minus

Poz. 2.1.17 - krotność x2 minus

**Pytanie nr 5**

Poz. 5.4 – jaki współczynnik przenikania ciepła styropianu?

**Odpowiedź:**

Współczynnik przenikania ciepła – lambda 0.036

**Pytanie nr 6**

Poz. 2.2.2.6 oraz 2.2.2.8 – za ile cm. różnicy grubości dopłata?

**Odpowiedź:**

Dla poz. 2.2.2.6 i 2.2.2.8 przedmiaru należy zastosować krotność x12

**Pytanie nr 7**

Poz. 2.5.2.16 – jaka grubość styropianu i współczynnik przenikania ciepła ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlanym – 25 cm.

**Pytanie nr 8**

Poz. 2.5.2.18 – za jaka grubość dodatek ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlanym, warstwy wyrównawcze – zwiększenie gr. warstwy o 30 mm. do gr. 5 cm.

**Pytanie nr 9**

Poz. 3.1.1.4, 3.2.2.4, 3.2.2.5 – jaki styropian zastosować, jaki współczynnik przenikania ciepła?

**Odpowiedź:**

Styropian EPS-100 038

**Pytanie nr 10**

Poz. 3.1.1.6, 3.2.2.7– za jaka grubość dodatek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlanym, warstwy wyrównawcze – zwiększenie gr. warstwy o 30 mm. do gr. 5 cm.

**Pytanie nr 11**

Poz. 3.1.1.7, 3.2.2.8– jaka grubość pręta siatki?

**Odpowiedź:**

Siatka zbrojeniowa o gr. prętów 2 mm. o oczkach 15x15 cm.

**Pytanie nr 12**

Poz. 3.1.2.4 – jaki rodzaj płyt Ecophon Super G zastosować – 2A, 3A czy 1A? Jaki wymiar płyt, jaka krawędź?

**Odpowiedź:**

Ecophon Super G o wymiarach 60x60cm klasa 2A, krawędź A

**Pytanie nr 13**

Poz. 2.5.2.19 oraz 3.2.2.3 – jaka grubość folii?

**Odpowiedź:**

Grubość folii 0.22 mm.

**Pytanie nr 14**

Poz. 3.2.2.15 – jaka grubość parkietu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie nr 15**

Poz. 3.2.2.16 – jaki lakier zastosować?

**Odpowiedź:**

Lakier do podłóg sportowych spełniający wymogi wg normy: PN-EN 14904:2009 oraz wymogi normy na trudnopalność wg normy EN 13501-1:2007.

**Pytanie nr 16**

Poz. 6.2.12 – jaka klasa paneli, jaki rodzaj podkładu pod panele?

**Odpowiedź:**

Klasa ścieralności paneli AC 5 na podkładzie z maty ECO gr. 3 mm.

**Pytanie nr 17**

Poz. 3.2.2.8 – jaki wymiar płytek na posadzkę?

**Odpowiedź:**

Płytki o wymiarach min. 30x30 cm.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o rysunek konstrukcji dachu z drewna klejonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza dodatkowe omyłkowo pominięte rysunki konstrukcyjne, w tym rysunki dot. dźwigarów z drewna klejonego.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o rysunki balustrady na galerii, schodów wewn. i zewn. oraz pochylni dla niepełnosprawnych.

**Odpowiedź:**

Balustrady wykonać zgodnie z opisem w projekcie architektury .

Wzór balustrad w załączeniu.

**Pytanie nr 20**

Brak przedmiarów na balustrady schodów i galerii.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić 26,50m balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym VSG4.4.2 klasy P2 wg. podstawy wyceny: KNR 202/1207/02

**Pytanie nr 21**

Brak przedmiaru na wykonanie izolacji poziomej z papy na chudym betonie pod ławami.

**Odpowiedź:**

W projekcie nie założono izolacji poziomej ław fundamentowych na chudym betonie.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o podanie wymiarów płyt warstwowych na dach. Czy można zamówić płyty w kolorze 8017 ?

**Odpowiedź:**

Wymiary płyt warstwowych zgodnie z projektem budowlanym. Szer. płyt 1200 mm, grubość rdzenia 200 mm.

**Pytanie nr 23**

Przedmiar zagospodarowanie terenu:

1) Poz. 1.4, 1.6 oraz 2.1.5 – na jaką odległość ?

2) Poz. 2.1.2. oraz 2.1.3 – na jaka głębokość ?

3) Poz. 2.2.4, 2.3.2 oraz 2.3.4 – jaka grubość ?

4) Poz. 6.1.2 – jaka grubość ?

**Odpowiedź:**

1) Usuwa się z przedmiaru robót poz. 1.4, poz. 1.6 i poz. 2.1.5 – nie należy wyceniać tych

 pozycji ze względu na to, że drzewa zostały już usunięte na koszt Zamawiającego.

2) Poz. 2.1.2. - krotność x3 , poz. 2.1.3 – krotność x2

3)Usuwa się z przedmiaru robót poz. 2.2.4, poz. 2.3.2, poz. 2.3.4 – nie należy wyceniać tych

 pozycji przedmiaru,

4) Zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

**UWAGA:**

1. Zamawiający koryguje w przedmiarze robót błędny obmiar w poz. 3.2.2.3 – Podkłady

 betonowe na podłożu gruntowym w następujący sposób:

 - w poz. przedmiarowej 3.2.2.3 było 244,24 m3

 - po korekcie w poz. przedmiarowej jest 24,42 m3

2. W związku z usunięciem drzew, Zamawiający informuje, że usuwa się z przedmiaru robót

 dot. zagospodarowania terenu następujące pozycje przedmiarowe, których nie należy

 wyceniać:

 Roboty przygotowawcze - poz. nr 1.1 ścinanie drzew

 poz. nr 1.5 wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi.

3. Ponadto zamawiający uzupełnia brakujące zestawienie – specyfikację dostawy pomocy

 dydaktycznych, które należy objąć wyceną kosztorysową.

 Zestawienie pomocy dydaktycznych zamieszczono na stronie zamawiającego w odrębnym

 pliku o nazwie – Specyfikacja dostaw pomocy dydaktycznych.

W związku z tym, Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. wyjaśnień, odpowiedzi i korekt w ofertach, zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **16.08.2016 r. do godz. 09:00.**

 **W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy rozdziału XIII pkt. 1 w sposób następujący:**

**W rozdziale XIII pkt. 1 było:**

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym i opisanym: Adresat: Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208

OFERTA – na znak sprawy: IZ.271.13.2016 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 04.08.2016 r. do godz. 09:30

 **po zmianie w rozdziale XIII pkt. 1 jest:**

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym i opisanym: Adresat: Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208

OFERTA – na znak sprawy: IZ.271.13.2016 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. **16.08.2016 r. do godz. 09:30**

**W rozdziale XIV pkt. 1 i 3 było:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica Pokój nr 22 I p. (Sekretariat) do dnia 04.08.2016 r. do godz. 09:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

 Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

 do dnia 04.08.2016 o godz. 09:30

**po zmianie w rozdziale XIV pkt. 1 i 3 jest:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 Urząd Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica

 Pokój nr 22 I p. (Sekretariat) **do dnia 16.08.2016 r. do godz. 09:00**

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

 Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

 **do dnia 16.08.2016 o godz. 09:30**

**Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa BIP 3. Tablica ogłoszeń urzędu 4. a/a