**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Wykonanie nawierzchni w sali gimnastycznej w Piwodzie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** **wyceny** | **Wyszczególnienie** **robót** | **Jm** | **Ilość** |
| 1 | KNR 202-0607-01 | Izolacja przeciwwilgociowa z foli 0,2 mm | m2 | 277 |
| 2 | KNR-W-401-0819-03 | Ułożenie na warstwie sprężystej (mata z piany wtórnie spienionej gr. 15 mm) dwóch warstw płyt wilgocioodpornych o grub. 12 mm każda np. typu V-313 układanych na przemian wraz z szlifowaniem i przygotowaniem nawierzchni | m2 | 277 |
| 3 | KNR-W-202-1123-02 | Wykonanie podłogi z wykładziny sportowej jednowarstwowej gr. min. 3,2 mm wraz z liniami boisk do piłki ręcznej i siatkówki – kolorystyka wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 277 |
| 4 | KNRW-202-1124-07 | Montaż listew przyściennych drewnianych | m | 68 |
| 5 | Analiza własna | Montaż listew aluminiowych przy drzwiach wejściowych do sali  | m | 3 |