Ogłoszenie nr 500150509-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

Wiązownica:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 580750-N-2018   
Data: 28/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Wiązownica, Krajowy numer identyfikacyjny 55167400000, ul. Wiązownica  208, 37522   Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-36-31, e-mail ugwiazownica@o2.pl, faks .   
Adres strony internetowej (url): www.wiazownica.com

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:   
Numer sekcji: II   
Punkt: II.4   
W ogłoszeniu jest: 1. Przebudowa płyty boiska głównego o nawierzchni trawiastej naturalnej, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z trawy z rolki na podbudowie, oraz wykonaniem instalacji drenażowej odwadniającej i instalacji nawadniającej ze zraszaczami. Istniejąca płyta boiska, które jest przedmiotem przebudowy, znajduje się na terenie stadionu sportowego w m. Wiązownica, na działce nr ewid. 82, przy ul. Sportowej. Na boisku znajdują się bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, budki dla zawodników rezerwowych, tablica świetlna wyników oraz oświetlenie zewnętrzne. Na obiekcie znajduje się również szatnia sportowa i trybuny. Cały stadion sportowy jest ogrodzony. Z posiadanych dokumentów geodezyjnych wynika, że nawierzchnia płyty boiska posiada znaczne nierówności i spadki podłużne i poprzeczne. Płyta boiska nie posiada żadnej instalacji odwadniająco - nawadniającej. 2. Projektuje się przebudowę obecnej płyty boiska, polegającą na zmianie nawierzchni boiska z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej rolowanej z równoczesną wymianą gruntu, wykonaniem odpowiedniej podbudowy płyty boiska – warstwy wegetacyjnej, oraz instalacji nawadniającej płytę boiska za pomocą zraszaczy o odpowiednim promieniu zraszania, zasilanych energetycznie z istniejącego budynku szatni sportowej. 3. Przebudowa nawierzchni płyty boiska o parametrach technicznych wg. projektu bud.: Powierzchnia netto 7 875 m2 Powierzchnia netto 8 056 m2 Wymiary netto szer./dł. 75x105 m Wymiary brutto szer./dł. 76x106 m obejmuje następujące elementy: ♣ roboty przygotowawcze i roboty ziemne, ♣ nawierzchnia pyty boiska, ♣ kanalizacja deszczowa, ♣ instalacja nawadniająca, ♣ zasilanie energetyczne instalacji nawadniającej, ♣ zbiornik żelbetowy systemu nawadniającego, ♣ pompownią z zasilaniem energetycznym i sterowaniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.   
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przebudowa płyty boiska głównego o nawierzchni trawiastej naturalnej, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z trawy z rolki na podbudowie, oraz wykonaniem instalacji nawadniającej ze zraszaczami. Istniejąca płyta boiska, które jest przedmiotem przebudowy, znajduje się na terenie stadionu sportowego w m. Wiązownica, na działce nr ewid. 82, przy ul. Sportowej. Na boisku znajdują się bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, budki dla zawodników rezerwowych, tablica świetlna wyników oraz oświetlenie zewnętrzne. Na obiekcie znajduje się również szatnia sportowa i trybuny. Cały stadion sportowy jest ogrodzony. Z posiadanych dokumentów geodezyjnych wynika, że nawierzchnia płyty boiska posiada znaczne nierówności i spadki podłużne i poprzeczne. Płyta boiska nie posiada żadnej instalacji odwadniająco - nawadniającej. 2. Projektuje się przebudowę obecnej płyty boiska, polegającą na zmianie nawierzchni boiska z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej rolowanej z równoczesną wymianą gruntu, wykonaniem odpowiedniej podbudowy płyty boiska – warstwy wegetacyjnej, oraz instalacji nawadniającej płytę boiska za pomocą zraszaczy o odpowiednim promieniu zraszania, zasilanych energetycznie z istniejącego budynku szatni sportowej. 3. Przebudowa nawierzchni płyty boiska o parametrach technicznych wg. projektu bud.: Powierzchnia netto 7 875 m2 Powierzchnia netto 8 056 m2 Wymiary netto szer./dł. 75x105 m Wymiary brutto szer./dł. 76x106 m obejmuje następujące elementy: ♣ roboty przygotowawcze i roboty ziemne, ♣ nawierzchnia pyty boiska, ♣ kanalizacja deszczowa, ♣ instalacja nawadniająca, ♣ zasilanie energetyczne instalacji nawadniającej, ♣ zbiornik żelbetowy systemu nawadniającego, ♣ pompownią z zasilaniem energetycznym i sterowaniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.