Znak: IZ.271.I.22.2017 Wiązownica, 02.11.2017 r.

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

 Dot. postępowania pn. „Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej

 w miejscowości Piwoda”

W związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. treści zapytania ofertowego na wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w m. Piwoda, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne systemowa podłogę sportową składająca się z warstwy sklejki brzozowej rozkładającej obciążenie gr 15 mm, warstwy elastycznej gr 20 mm oraz nawierzchni składającej się z wykładziny Linoleum gr. min 3,2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej sportowej podłogi systemowej zgodnej z PN-EN 14904:2009, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji.

Równocześnie zamawiający wymaga, aby warstwa pod wykładzinę sportową wykonana została z 2 warstw proponowanej sklejki brzozowej.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy istniejąca ślepa podłoga jest pełna czy ułożona ażurowo?

Odpowiedź:

Istniejąca ślepa podłoga ułożona na styk ( pełna) znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy w sali sportowej znajduje się kanał grzewczy?

Odpowiedź:

Tak. Kanał zabudowany ślepą podłogą.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy na istniejącej podłodze znajdują się ramy podłogowe wraz z deklami przeznaczone do montażu wyposażenia sportowego? Jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości.

**Odpowiedź:**

W istniejącej podłodze sali gimnastycznej zamontowane są tuleje okrągłe z rury stalowej o śr. 120 mm. do montażu słupków do piłki siatkowej, natomiast braki do piłki nożnej mocowane są bezpośrednio do podłoża.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy – wszyscy.
2. BIP Gmina Wiązownica
3. Tablica ogłoszeń urzędu
4. a/a