Wiązownica, 20.04.2018 r.

Znak: IZ.271.6.2018

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** **Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zamawiający dokonuje modyfikacji treści przedmiotu zamówienia, określonego w siwz. w sposób następujący:

**Zwiększyć zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w części Nr 2 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko, poprzez dodanie pkt. 5 o treści:**

**Droga gminna – Szówsko Misztale, dz. nr ewid. 378**

* mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm.,
* mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

**W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zamieszcza ujednolicony zakres przedmiotu zamówienia dla części Nr 2 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko:**

1. **Droga gminna – ul. Farmerów - boczna , dz. nr ewid. 2879**

* wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm.
* mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa o gr. po zagęszczeniu 7 cm.
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

1. **Droga gminna – ul. Wola - boczna , dz. nr ewid. 2610, 2613**

* wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. wraz z transportem ziemi na odległość do 100 m.
* mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

1. **Droga gminna – ul. Pogodna - boczna , dz. nr ewid. 1105**

* wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm.
* mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

1. **Droga gminna – ul. Wolska, Setna i Farmerów - dz. nr ewid. 2802, 2819, 2868, 2887**

* wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV o gł. 10 cm. wraz z transportem ziemi na odległość do 100 m.
* mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

1. **Droga gminna – Szówsko Misztale, dz. nr ewid. 378**

* mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm.,
* mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

**Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi uzupełnieniami, zmianie ulegają następujące zapisy siwz.**

**Rozdziału IV - Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:**

W pkt. 4.1.3.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - **zmienia się** w części nr 2 kwotę 200 000 zł. na kwotę 250 000 zł.

W pkt. 4.1.3.3 Zdolności technicznej lub zawodowej (wiedza i doświadczenie) - **zmienia się** w części nr 2 kwotę 180 000 zł. na kwotę 250 000 zł.

**Rozdziału X – Wadium w zakresie:**

W pkt. 10.1 w części nr 2 zmienia się kwotę wadium z kwoty 3 500 zł. na kwotę 5 000 zł.

**W zał. nr 3 do siwz – Projekt umowy również dokonuje się korekty zapisów § 1 umowy w sposób następujący:**

W § 1 pkt. 4 w części nr 2 dot. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szówsko dodaje się ppkt. 5 o treści:

**Droga gminna – Szówsko Misztale, dz. nr ewid. 378**

* mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o gł. 10 cm.,
* mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża,
* podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
* nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
* uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
* uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz zachowania obowiązujących terminów i zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu do przygotowania dokumentacji przetargowej, zamawiający informuje **o kolejnym przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **07.05.2018 r. do godz. 09:00.**

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji treści siwz., zmianie ulegają również zapisy SIWZ rozdziału XII i XIII pkt. w sposób następujący:**

**W rozdziale XII pkt. 12.12 było:**

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:

|  |
| --- |
| Urząd Gminy w Wiązownicy  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica  Oferta przetargowa na realizację zadania:  „Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica ”  Znak postępowania: IZ.271.6.2018  nie otwierać przed 25.04.2018 r. godz. 09:30 |

**po zmianie w rozdziale XII pkt. 12.12 jest:**

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana

następująco:

|  |
| --- |
| Urząd Gminy w Wiązownicy  ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica  Oferta przetargowa na realizację zadania:  „Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica ”  Znak postępowania: IZ.271.6.2018  nie otwierać przed 07.05.2018 r. godz. 09:30 |

**W rozdziale XIII pkt. 13.1 było:**

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pokój nr 22 I p., do dnia 25.04.2018 do godz. 09:00

**po zmianie w rozdziale XIII pkt. 13.1 jest:**

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pokój nr 22 I p., do dnia 07.05.2018 do godz. 09:00

**W rozdziale XIV pkt. 13.2 było:**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica w dniu 25.04.2018 r. o godz. 09:30, w pokoju nr 25 I p. sala narad.

**po zmianie w rozdziale XIV pkt. 13.2 jest:**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica w dniu 07.05.2018 r. o godz. 09:30, w pokoju nr 25 I p. sala narad.

**Wszystkie wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.**

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa BIP 3. Tablica ogłoszeń urzędu 4. a/a