Znak: IZ.271.7.2018 Wiązownica, 26.04.2018 r.

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku poszkolnego na dzienny dom „Senior+” w Radawie w ramach programu wieloletniego „Senior+” - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa, Gmina Wiązownica**

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Treść pytania nr 1**

Według rozdziału XXI SIWZ dokumentacja projektowa powinna być umieszczona na stronie jako spakowany plik o nazwie zał. nr 11 (brakuje opisu do projektu elektrycznego oraz sanitarnego).

**Treść udzielonej odpowiedzi:**

Zamawiający uzupełnia i zamieszcza na stronie internetowej omyłkowo pominięte pliki o nazwie:

1. Opis techniczny do projektu branży sanitarnej.
2. Opis techniczny do projektu branży elektrycznej.

Część graficzna (rysunki techniczne) zostały już zamieszczone w trakcie zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu.

**Treść pytania nr 2**

Co wchodzi w zakres wymiany stolarki czy jest to zakres podany w przedmiarze robót (drzwi+ jedno okno) czy zakres określony w projekcie (pkt. 4. Opis Techniczny ppkt. 4.1.2 Projektowane roboty – montaż nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej + zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej). Proszę o szczegółowe określenie zakresu wymiany oraz podanie kolorystyki..

**Treść udzielonej odpowiedzi:**

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana jednego okna na poziomie parteru, zgodnie z rysunkiem techn. nr A1, oraz wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w całości, zgodnie z projektem budowlanym , zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz przedmiarem robót.

Stolarka okienna z PCV w kolorze białym, stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze białym, natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna w okleinie w kolorze jasny dąb.

**Treść pytania nr 3**

Jaka powinna być odporność ogniowa stropów z płyt gips-karton czy ma to być EI30 (przedmiar + rysunek A5) czy EI 60 (część opisowa projektu pkt. 4 Opis Techniczny ppkt. 4.1.2 Projektowane roboty).

**Treść udzielonej odpowiedzi:**

Odporność ogniowa stropu z okładziną z płyt g-k winna wynosić REI30.

Jednocześnie informuję, że nie dysponujemy przedmiarami robót w wersji edytowalnej.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Ze względu na to, że wprowadzone wyjaśnienia nie prowadzą nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, czy też zakresu przedmiotu zamówienia, oraz uwzględniając okres czasu, jaki pozostał do upływu wyznaczonego terminu składania ofert (13 dni) Zamawiający uznał, że czas na przygotowanie ofert z uwzględnieniem udzielonych wyjaśnień jest wystarczający , i nie zachodzi konieczności wydłużenia terminu składania ofert.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują :**

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a